|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Altıgen Cıvata | | Çelik,Hafif | | 4 | | ANSI B18.2.3.5M – M10 x 1.5 x 20 |
| 5 | Silindir | | Dökme Çelik | | 1 | | RA\_01-3 |
| 4 | Mil Yatağı | | Bronz,Yumuşak Teneke | | 2 | | RA\_01-5 |
| 3 | Çubuk | | [Alaşımlı Çelik](https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ala%C5%9F%C4%B1ml%C4%B1%20%C3%A7elik) | | 1 | | RA\_01-4 |
| 2 | Bağlantı(Raf) | | Dökme Demir | | 2 | | RA01-2 |
| 1 | Taban | | Dökme Demir | | 1 | | RA\_01-1 |
| PARÇA | CİNS | | MALZEME | | MİKTAR | | PARÇA NUMARASI |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  AYRINTILI ÇİZİM | | | | | | | |
|  | | ÇİZİLMİŞ  C.T | | BAŞLIK  KASNAK GRUBU | | | |
| KONTROL | |
| TARİH  23.01.2019 | | ÖLÇEK  1:2 | | ORG.NO  RA\_01 | |